附件3：

电磁切断阀

铝合金 法兰 AC220V 0-0.1MPa 常温 燃气 常闭 DROF-80-01/BTHS