**附件：（光纤）交换机技术需求表**

**品目编码：A02010503 存储用光纤交换机**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备**  **名称** | **技术需求** | **单价** | **数量** | **总价** |
| 1 | 存储交换机 | 配置24个32G FC端口，同时支持FC 32 Gb/s，16Gb/s，8Gb/s，4Gb/s和2Gb/s速率；  可同时支持 F/E/M/D/EX 等端口类型 ；  可支持多台交换机级联和 Fabric 扩展 ；  支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能;  ★激活24端口，配置24个16Gb多模光模块和24根15M光纤线；  ★原厂工程师安装服务，3年原厂保修服务，7X24技术支持； | **75000** | **2** | **150000** |

服务要求：

1、提供专业的项目管理服务；

2、提供详细的技术方案；

3、提供专业的知识交付服务（培训服务和技术文档交付）；

4、提供SAN交换机配置迁移以及相连主机系统调整服务；

5、提供SAN交换机与存储之间的调整服务；

6、提供虚拟化平台调整服务；

参考型号： H3C CN3360B，浪潮，联想

示例：技术响应偏离表（仅供参考）

